**SCHEDA SPECIFICA DI FORNITURA**

**(INVIO OBBLIGATORIO TRAMITE SISTEMA** [**ACQUISTINRETEPA.IT**](http://acquistinretepa.it/)**)**

Il sottoscritto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante della impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità di fornire, in caso di aggiudicazione della presente RDO, i seguenti prodotti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Richiesta in Capitolato Tecnico** | **Fornitura dell’Operatore Economico**  (indicare marca, modello e caratteristiche tecniche) |
| software di backup : Uranium Backup Pro Virtual |  |
| software di gestione della rete:  Software di monitoraggio e centralizzazione messaggi rete: installazione ambiente di virtualizzazione, migrazione e trasferimento server per il potenziamento e la messa in sicurezza dei servizi di rete installati. |  |
| Server HP ML35p Gen8, (1) Intel® Xeon® E5-2620 v2 (2.1GHz/6-core/15MB/7.2GT-s QPI/80W, DDR3-1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5) Processor; 8GB (1 x 8GB); HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter; NO HDD SFF HP SAS/SATA; HP Smart Array P420i/512M FBWC Controller; HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive; (1) HP 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply; Garanzia 3 anni NBD |  |
| HP 8GB 1X8GB SINGLE RANK X4 PC3L-12800 REG1S |  |
| HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |  |
| UPS Apc 1500 va |  |
| Corso di formazione ai docenti per l’utilizzo di tutto l’hardware e dei software installati. L’addestramento ai docenti della scuola consiste nell’erogazione di almeno 12 ore di training sulle modalità di avvio, funzionamento, utilizzo dell’hardware e del software della dotazione. |  |